[](http://www.pmgroup-global.com/news/News-Archive/2016/ATEX-Principles-and-Practice.aspx)

**FRIFLO LÅGFRIKTIONSBALK**

**samt**

**SPILLEX TÄTNINGSSYSTEM**

**I**

**FRAS UTFÖRANDE med ATEX godkännade för Zon 20, 21, 22 samt 0, 1, 2 och**

**”under jord” från DEKRA**





Vi har nu erhållit provningsintygen från DEKRA för vår lågfriktionsbalk samt vårt SPILLEX tätningssystem i FRAS utförande för bandtransportörer. FRAS står för:

Fire Resistance - Anti static - Self extinguishing

Övriga egenskaper samt mått, Se ordinarie produktblad

